**Stolik okolicznościowy SO1**

Stolik okrągły o wymiarach fi 80 cm, wysokość 72 cm.

Blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Noga złożona z podstawy o średnicy fi 450 mm, wysokości 52 mm i rury stalowej, o średnicy fi 70 mm. Noga montowane do blatu na 4 ramionach. Przekrój poprzeczny podstawy w formie trapezu.

Widok jak na zdjęciu poglądowym:



Mebel ma posiadać następujące atesty:

* **EN  527-1:2004** Meble biurowe - Stoły robocze i biurka - Część 1: Wymiary;
* **EN 527-2:2004**  Meble biurowe - Stoły robocze i biurka - Część 2: Mechaniczne wymagania bezpieczeństwa;
* **EN 527-3:2004**  Meble biurowe - Stoły robocze, biurka i dostawki - Część 3: Metody oznaczania stateczności i wytrzymałości mechanicznej konstrukcji;
* **EN 14074:2006** Meble biurowe. Stoły, biurka i meble do przechowywania. Metody badań wytrzymałości i trwałości części ruchomych;
* Atest higieniczności dla proponowanych systemów meblowych, potwierdzający przeznaczenie do użytkowania w pomieszczeniach biurowych i użyteczności publicznej – nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla;
* potwierdzenie spełnienia wymagań rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe 1998 (Dz.U. Nr 148, poz.973).