Załącznik nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Traktor ogrodowy o minimalnych parametrach:
   1. zbudowany z wytrzymałych materiałów
   2. funkcje:

– wyrzut tylny

– wyrzut do kosza

– mielenie (3w1)

* 1. wyposażony w koła zapobiegające skalpowaniu trawnika
  2. ergonomiczna kierownica z miękkim wykończeniem
  3. komfortowy fotel z wysokim oparciem
  4. możliwość koszenia na biegu wstecznym
  5. typ silnika: spalinowy, czterosuwowy, górnozaworowy z pompą i filtrem oleju
  6. ilość cylindrów: 2 (V-Twin)
  7. pojemność silnika: 656 cm³
  8. znamionowa moc silnika: 11,3 kW
  9. rozrusznik: elektryczny
  10. rodzaj przekładni: hydrostatic
  11. ilość biegów: regulacja bezstopniowa
  12. szerokość koszenia: 1,05 m
  13. sposób napędu: napęd własny na tylne koła
  14. załączanie noży: sprzęgło elektromagnetyczne
  15. liczba noży tnących: 2
  16. regulacja wysokości koszenia: 7-stopniowa
  17. sposób regulacji wysokości: manualny
  18. minimalna wysokość koszenia: 3 cm
  19. maksymalna wysokość koszenia: 9 cm
  20. pojemność kosza na trawę: 310 l
  21. rodzaj kosza na trawę: siatkowy z wytrzymałą pokrywą
  22. sposób opróżniania kosza: manualny
  23. materiał obudowy: tworzywo sztuczne ABS
  24. przednie światła: halogenowe
  25. wyposażony w przedni zderzak i tempomat
  26. Gwarancja na traktor 5 lat

Proponowany model …………………………………………………………………………

1. Szczotka do zamiatania z własnym silnikiem kompatybilna z traktorem z pozycji nr 1 – o minimalnych parametrach
   1. Silnik 4 suwowy 160cm3
   2. Rodzaj paliwa natural 95 benzyna
   3. Moc silnika 5,5 km
   4. Szerokość robocza 110 cm
   5. Średnica 40 cm typu cylinder
   6. Sterowanie maszyną z fotela kierowcy
   7. Podnoszenie maszyny dźwignią z fotela kierowcy
   8. Szczotka zintegrowana z silnikiem
   9. Możliwość założenia aeratora
   10. Adapter do traktora
   11. Kompatybilność z traktorem z pozycji nr 1
   12. Gwarancja 24 miesiące

Proponowany model …………………………………………………………………………

1. Przyczepka ze zdejmowaną burtą tylnią o minimalnych parametrach
   1. Wymiary minimalne 1080x720x300 mm
   2. Udźwig 280 kg
   3. Pompowane koła 16x4,00-8
   4. Łożyska kulkowe
   5. Spawana rama
   6. Waga nie więcej niż 60 kg
   7. Gwarancja 24 miesiące

Proponowany model …………………………………………………………………………