Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest mycie wodą demineralizowaną i przegląd pod kątem szczelności oraz stabilności zewnętrznych i wewnętrznych powierzchni szklanych oraz czyszczenie rynien okapowych z użyciem technik:

- alpinistycznych

- lancy teleskopowej

w budynkach Uniwersytetu Opolskiego.

1. Przedmiot zamówienia ma być zrealizowany do dnia: 31.10.2021

i potwierdzony protokołami odbioru dla każdego obiektu.

1. Wykaz powierzchni:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP** | **OBIEKT** | **TYP POWIERZCHNI** | **ILOŚĆ**  **(m2)** | **UWAGI** |
| 1 | Wydział Ekonomiczny  ul.Ozimska 46a | OKNA Z TRUDNYM DOSTĘPEM | 120 |  |
| WINDA ZEWNETRZNA | 38 |
|  | | | | |
| 2 | Studenckie Centrum Kultury  ul. Katowicka 95 | ELEWACJA Z OKNAMI | 479 |  |
| ELEWACJA BEZ OKIEN (FASADA) | 349 |
|  | | | | |
| 3 | Collegium Civitas  ul. Katowicka 89 | ELEWACJA SZKLANA | 240 |  |
|  | | | | |
| 4 | Collegium Maius  Pl. Kopernika 11 | ELEWACJA SZKLANA ZEWNĘTRZNA | 600 |  |
| ELEWACJA SZKLANA WEWNĘTRZNA | 145 |
| OKNA OTWIERALNE NA WYS.4.5m | 40 |
| RYNNY OKAPOWE | 254 |
|  | | | | |
| 5 | Collegium Biotechnologicum  ul. Kominka 6a | FASADA WEJŚCIOWA (MYCIE DWUSTRONNE) | 116 |  |
| OKNA I PRZESZKLENIA NIEOTWIERALNE | 104 |
|  | | | | |
| 6 | Collegium Chemicum  ul. Oleska 48 | KLATKA SCHODOWA (MOZLIWOŚĆ MYCIA OD WEWNĄTRZ) | 48 |  |
| ZEWNETRZNA ELEWACJA SZKLANA | 80 |
|  | | | | |
| 7 | Collegium Medicum  ul. Oleska 48 | SZKLANA ELEWACJA ZEWNĘTRZNA | 204 |  |
| SZKLANA ELEWACJA WEWNETRZNA | 100 |
|  | | | | |
| 8 | Budynek UO  ul. Oleska 48 | TRUDNODOSTĘPNE OKNA (MYCIE DWUSTRONNE) | 95 |  |

1. Wymagania zamawiającego:

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania czynności określonych w

przedmiocie zamówienia przy użyciu własnych narzędzi, środków, sprzętu i

materiałów. Środki czystości stosowane przez Wykonawcę muszą być

dopuszczone do stosowania na polskim rynku, a w szczególności posiadać

atest Państwowego Zakładu Higieny.

- W czasie realizacji usługi Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania

przepisów BHP, PPOŻ oraz wewnętrznych przepisów obowiązujących na

terenie obsługiwanym.

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu usługi z należytą

starannością.

- Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone przez jego pracowników

podczas realizacji usługi. Fakt odpowiedzialności pracowników Wykonawcy

powinien być udokumentowany przez Zamawiającego.

- Wykonawca będzie informował o usterkach/uszkodzeniach stwierdzonych

przy okazji realizacji usługi w zestawieniu określającym typ i miejsce

występowania usterki/uszkodzenia).

1. Technologia mycia:

Preferowana jest technologia mycia wodą demineralizowaną przy użyciu lancy teleskopowej. W miejscach niemożliwych do stosowania tej metody należy stosować metodę z użyciem technik alpinistycznych. Mycie należy przeprowadzić dokładnie z należytą starannością.

1. Uwagi końcowe:

- Zaleca się, aby Oferent przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej

budynków.

- Zamawiający nieodpłatnie zapewni Wykonawcy dostawę wody oraz

pomieszczenia na magazyny podręczne sprzętu i środków chemicznych.

1. Kryterium oceny: cena – waga kryterium 100% .

Opracował :

Piotr Labus